ПРИЛОЖЕННИЕ № 7
к Правилам благоустройства
территории муниципального
образования город Краснодар

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ АВТОПАВИЛЬОНОВ

Тип 1.
(Существующие и планируемые автопавильоны)

Конструкция автопавильона	
Несущие элементы конструкции автопавильона	Каркас, крыша	
Длина автопавильона, мм	4000	
Высота автопавильона, мм	2950	
Ширина автопавильона, мм	Не менее 2000 и не более 2500	
Каркас: цельнометаллический из профильной трубы 50 x 50 x 2 мм, 20 x 20 x 2 мм, 40 x 20 x 2 мм, 40 x 40 x 2 мм и 50 x 25 x 2 мм, сваренной полуавтоматической сваркой, каркас загрунтован и окрашен в темно-серый цвет.
Внешняя обшивка: АКП серебристого цвета (серебро) и АКП черного цвета (черный).
Остекление: монолитный поликарбонат размером 880 x 1500 мм толщиной 5 мм - 3 шт.	
Устанавливаются на автомобильных дорогах, не относящихся к приложению № 3 Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар.	

Тип 2.
(Существующие и планируемые автопавильоны)

Конструкция автопавильона	
Несущие элементы конструкции автопавильона	Каркас, крыша	
Длина автопавильона, мм	4000	
Высота автопавильона, мм	3000	
Ширина автопавильона, мм	1000	
Каркас: цельнометаллический из профильной трубы 100 x 100 x 3 мм, 50 x 50 x 2 мм, 20 x 20 x 2 мм, 40 x 20 x 2 мм, 40 x 40 x 2 мм и 50 x 25 x 2 мм, сваренной полуавтоматической сваркой, каркас загрунтован и окрашен в темно-серый цвет.
Внешняя обшивка: АКП серебристого цвета (искрящееся серебро) и АКП черного цвета (черный глянец).
Остекление: монолитный поликарбонат размером 880 x 1500 мм, толщиной 5 мм - 3 шт.	

Тип 3.
(Существующие и планируемые автопавильоны)

Конструкция автопавильона	
Несущие элементы конструкции автопавильона	Каркас, крыша	
Длина автопавильона, мм	Не менее 4300 и не более 12000	
Высота автопавильона, мм	2950	
Ширина автопавильона, мм	Не менее 1000 и не более 3000	
Каркас: цельнометаллический из профильной трубы 80 x 80 x 3 мм, 50 x 50 x 2 мм, 20 x 20 x 2 мм, 40 x 20 x 2 мм, 40 x 40 x 2 мм и 50 x 25 x 2 мм, сваренной полуавтоматической сваркой, каркас загрунтован и окрашен в темно-серый цвет.
Внешняя обшивка: АКП цвет графитово-серый, подшивка потолка цвет белый.
Остекление: монолитный поликарбонат.
Для информирования пассажиров у наружной стены автопавильона имеется светодиодная подсветка под потолком, а также с внешней стороны расположены панели с информацией о движении транспорта и названия предыдущих и следующих остановок.	

Тип 4.
(Существующие и планируемые автопавильоны)

Конструкция автопавильона	
Тип	Сборная, модульная, с применением алюминиевых профилей	
Длина автопавильона, мм	от 7000 до 15000	
Высота автопавильона, мм	от 3000 до 4000	
Ширина автопавильона, мм	от 2500 и до 3500	
Комплектация	
Система кондиционирования воздуха	наличие